ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)  / РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 
Дата на издаване: 20.10.2022 г.


издание: 6

	1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

	1.1 Индентификация на продукта

	Търговско име:
	“ТРИЗОН-С”

	1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби,
които не се препоръчват

	Употреба(и):
	Течност за почистване на повърхности (санитарен фаянс, стени, подове, тавани, работни плотове и посуда) в сухи и мокри помещения, в битови и обществени сгради, включително в обекти за производство и търговия с храни, както и безцветни тъкани.

	Непрепоръчителна употреба(и):
	

	1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

	Производител, Вносител, Доставчик: 
	Име: СТАМИ ООД
Адрес: Гр. Троян, ул. Васил Левски 1, ет.2, офис 4
Tel.: +0359 0670 62430 
Факс: +0359 0670 62403 
URL website: www.stami.eu

	Лице отговарящо за производството/ вноса
	Име на лицето
Име: СТАМИ ООД
Адрес: Гр. Троян, ул. Васил Левски 1, ет.2, офис 4
Tel.: +0359 0670 62430 
Факс: +0359 0670 62403 
URL website: www.stami.eu

	Лице отговарящо за ИЛБ
	СТАМИ ООД

	1.4 Телефон за спешна помощ

	Телефон за спешна помощ: 
	Единен европейски номер за спешни повиквания: 112
Клиника по токсикология, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233
Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.


	2. Описание на опасностите

	2.1 Класифициране на веществото или сместа

	Корозия/дразнене на кожата Кат. 2, Н315
Сериозно увреждане/дразнене на очите Кат. 2, Н319

	2.2 Елементи на етикета

	Пиктограма(и) за опасност: 

	               [image: image1.png]


      GHS07

	Сигнална дума
	Внимание

	Предупрежде-
ния за опасност
	H315
H319

	Предизвиква дразнене на кожата. 
Предизвиква сериозно дразнене на очите.

	Допълнителни предупрежде-
ния за опасност 
	EUH206 — „Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор)“

	Препоръки за безопасност
	P102
Р264
Р280
P305+P351+P338

	Да се пази извън обсега на деца
Да се измие с вода старателно след употреба.
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/ предпазна маска за лице.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.


	Допълнително етикетиране:
	Внимание! Да не се използва с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор)!

	2.3 Други опасности

	PBT/vPvB: В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB). 
Няма PBT или vPv вещества.
Продуктът не съдържа вещества със свойствата да нарушават функциите на ендокринната система в концентрация >= 0.1%.


	3. Състав/информация за съставките

	Вещество/смес

	Химично наименование
	CAS no.
EC no.
	Регл.(ЕО) №1272/2008
	Съдържание
(% w/w)

	Натриев хипохлорит
% на активен хлор 
Sodium hypochlorite
	7681-52-9
231-668-3

	Skin Corr. 1B, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410
EUH031
	2.25

	Натриев хидроксид
Sodium hydroxide
	1310‑73‑2
215‑185‑5

	Skin Corr. 1A, H314
	< 2

	Пълният текст на предупрежденията за опасност (H), символите са посочени в раздел 16. 

	4. Мерки за първа помощ

	4.1 Описание на мерките за първа помощ

	При контакт с очите:
	При контакт с очите, незабавно изплакнете окото/
очите с хладка, бавно течаща вода в продължение поне на 15 минути, като държите клепачите отворени. Внимавайте да не изпръскате незамърсеното око със замърсената вода. Потърсете незабавно лекарска помощ.

	При контакт с кожата:
	Незабавно да се съблече замърсеното облекло, засегнатите части на кожата  да се измият с хладка течаща питейна вода. При симптоматика да  се потърси лекарска помощ. 

	При поглъщане:
	Незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
На лице, което е в безсъзнание да не се дава нищо през устата и да не предизвиква повръщане.
Ако лицето е в съзнание, да се изплакне устата с питейна вода.

	При вдишване:
	Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Ако симптомите продължават, да се потърси квалифицирана лекарска помощ. 

	4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти - дразнене и увреждане на дихателна система 

	Остри реакции
	-

	Забавени последици
	-

	4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: 
Задължителна квалифицирана медицинска помощ - при поглъщане, при контакт с очите, при вдишване и при симптоматика при контакт с кожата.
Лечение: Специфичен антидот няма. Лечението е симптоматично.
Симптомите могат да настъпят след продължителен период от време, поради което е необходимо лекарско наблюдение най-малко 48 часа след инцидента.

	5. Противопожарни мерки

	5.1 Пожарогасителни средства

	Подходящи:
	СО2, гасящ прах, разпръскваща водна струя.

	Не подходящи:
	не са известни 

	5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
продукти при изгаряне: В случай на пожар могат да се  освободят азотни окиси,  хлороводород, азотен трихлорид, хлор. 
В случай пожар, изгасеният материал трябва да се изолира. 
Да не се допуска водата от гасене да попадне в канализацията.

	5.3 Съвети за пожарникарите: Да се носят лични предпазни средства: автономни дихателни апарати, пълно защитно облекло, подходящи за борба с химически пожари. Да се почиства основно оборудването за борба с пожари след инцидента, както и ползваното облекло.

	6. Мерки при аварийно изпускане

	6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
За персонала:
Да се избягва контакт с очите и кожата. Да не се вдишват парите/аерозолите. Да се предприемат мерки за осигуряване на приток на чист въздух в затворените помещения.
Работата в засегната зона се прекратява, засегната зона се отграничава и обозначава; в зоната се допускат само работещи, извършващи ремонтни или 

	други дейности за отстраняване на аварията или инцидента, като техният брой се ограничава до необходимия минимум. Работещите трябва да носят подходящи лични предпазни средства - средства за дихателна защита, защитно облекло, средства за защита на очите, обувки, ръкавици.
За лицата, отговорни за спешни случаи

	6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда
Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата и изпускане в канализацията. 
Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата и изпускане в канализацията. 
Да не се изхвърля продукта и/или контаминирани с продукта материали в канализацията, водоизточници и водни системи. В случай на инцидент и/или разсипване/разливане на продукта, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване. Събраните количества да се третират като отпадък съгласно националните  разпоредби – съхраняват се временно в специални, обозначени контейнери и се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците.
В случай на изпускане в канализацията, повърхностните и подземните води, почвата да се уведоми компетентният орган – РИОСВ.

	6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 
При големи разсипвания да се ограничи замърсената зона и незабавно да се уведомят оторизираните органи. 
При малки разливи: разреждат се с обилно количество вода и се отмиват. Събраните количества да се третират като отпадък – да се съхраняват временно в специални, обозначени контейнери и да се предават на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците.

	6.4 Позоваване на други раздели 
виж раздел 8 и 13

	7. Работа и съхранение

	7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

	Технически предпазни мерки:
	На работното място да се държат само количества, необходими за нормалното протичане на работния процес; съдове/опаковки/контейнери да не се оставят отворени; да се използва в проветриви/ вентилирани помещения; да не се вдишват парите/ аерозолът; да се избягва контакт с кожата и очите. 

	Общи (професионална хигиена):
	Да не се пие, яде и пуши по време на работа. След приключване на работа, ръцете да се измият основно със сапун и вода.


	7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

	Условия за съхранение
	Да се съхранява само в оригинална опаковка, при температура по-ниска от 25°С. В складовите помещения да няма влага и да са добре веннтили-
рани. Да се пази от достъп на деца.
При правилно съхранение сместа има 12 месеца срок на годност. 


	Несъвместими вещества/смеси
	Да не се съхранява с храни и фуражи, да не се излага на директна слънчева светлина, източници на топлина. Да не се съхранява с вещества, с които са възможни опасни химични реакции.
Да не се допуска съвместно складиране със следните вещества:
- СК* 1 експлозивни вещества;
- СК 4.1А запалими твърди вещества;
- СК 4.2. самозапалващи се вещества;
- СК 4.3. вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове;
- СК 5.1А и 5.1.C оксидиращи вещества;
- СК 5.2. органични пероксиди;
- СК 6.2. опасни заразни вещества;
- киселини;
- редуциращи агенти;
- метали;
- лекарства, храни.
 * складова категория

	7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

	
	От Доклада за химична безопасност

	8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

	8.1 Параметри на контрол

	Гранични стойности на професионална експозиция:
Гранични стойности на експозиция на работното място, съгласно Наредба 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химичните агенти при работа (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)
Съставки
CAS №/
EINECS
Гранични стойности за
въздуха на работното място
Хлор
7782-50-5
 1.5 mg/m3 / 0.5 ppm  – 15 минути


	8.2 Контрол на експозицията  

	Подходящ технологичен контрол:
	Препоръчителен контрол на съдържанието на хлор във въздуха на работното място
Да се осигури адекватна локална и общообменна вентилация в работното помещение. 

	Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства

	Респираторна защита:
	препоръчва се използването на средства за дихателна защита: при краткотрайна експозиция - средства за дихателна защита с филтриращо устройство; при дълготрайна експозиция се използват автономни дихателни средства.

	Защита на ръцете:
	ръкавици - подходящ материал: полихлоропрен, нитрилов каучук, бутилов каучук, поливинилхлорид.

	Защита на очите/лицето:
	плътно прилепнали очила.

	Защита на кожата:
	защитно облекло. 

	Хигиенни мерки:
	

	9. Физични и химични свойства

	9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

	Външен вид:
	Течност

	Мирис:
	Лек мирис на хлор

	pH
	11.1-11.3

	точка на топене/замръзване;
	Няма данни

	точка на кипене
	Няма данни

	точка на запалване
	Няма данни

	скорост на изпаряване
	Няма данни

	запалимост (твърдо вещество, газ)
	Няма данни

	долна/горна граница на запалимост и експлозия
	Няма данни

	налягане на парите
	Няма данни

	плътност на парите
	Няма данни

	относителна плътност
	Няма данни

	разтворимост във вода при (20°C)
	Пълна

	коефициент на разпределе-
ние: n-октанол/вода
	Няма данни

	температура на самозапалване
	Няма данни

	температура на разпадане
	Няма данни

	вискозитет
	Няма данни

	оксидиращи свойства
	натриевия хипохлорит е силно оксидиращ агент, винаги се съхранява и използва в разтвор. По отношение на смеси е оксидиращ, когато концентрацията на активния хлор е ≥5%.

	Съдържание на активен хлор %
	Средно 2.25 % в биоцида

	експлозивни свойства
	Няма данни

	9.2 Друга информация
други физични или химични параметри


	10. Стабилност и реактивност

	10.1 Реакционна способност: реактивен с киселини и редуциращи агенти.

	10.2 Химична стабилност: стабилен при нормални условия.

	10.3 Възможност за опасни реакции: може да се образуват опасни газове и пари – хлор, хлороводород.

	10.4 Условия, които трябва да се избягват: високи температури, източници на топлина.

	10.5 Несъвместими материали: киселини, редуциращи агенти. Да не се използва с други продукти. Може да отделя опасни газове (хлор)!

	10.6 Опасни продукти на разпадане: хлор, хлороводород. 


	11. Токсикологична информация

	11.1 Информация за токсикологичните ефекти

	остра токсичност
	Орална токсичност: ЛД50: 8200 mg/kg от телесното тегло при заек
Дермална токсичност: ЛД 0: > 10000 mg/kg от телесното тегло при зайци (неопределена концентрация на разтвора).
Остра дермална токсичност > 2.0 g/kg за  разтвор със 5.25 % хлор,
Инхалаторна токсичност – LC0  при плъхове > 10,5 mg/l (1 час)

	дразнене;
	Кожно дразнене: корозивен при разтвори с конентрации 10-25 % и предизвиква изгаряния. Дразнещ при концентрации 5-10 %.
Очно дразнене: корозивен при разтвори с конентрации 10-25 % и предизвиква изгаряния. Опасност от ослепяване. Дразнещ при концентрации 5-10 %.
При вдишване на пари: възпаление на дихателния тракт.

	корозивност;
	

	сенсибилизация;
	Няма данни за кожна сенсибилизация

	токсичност при повтарящи се дози;
	Няма данни за отдалечена невротоксичност. 


	канцерогенност;
	Не е канцероген при опити с животни.

	мутагенност;
	Bacillus subtilis – отрицателен; Salmonella typhimurium – отрицателен.

	репродуктивна токсичност.
	Не се очаква, кагато се съблюдава граничната стойност. 

	11.2 Информация за други опасности

	11.2.1. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система
Няма налична допълнителна информация.

	11.2.2. Друга информация
Няма налична допълнителна информация.


	12. Екологична информация

	12.1 Токсичност
Данните са за натриев хипохлорит

	Водорасли
	-

	Дафния
	(Daphnia): Photobavtfrium phosphoreum EC50: 100 mg/l (изчислено на чисто съединение)

	Риби /краткосрочна/дългосрочна
	Onchorhynchus mykise LC50 (48 часа) : 0.07 mg/l (изчислено на чисто съединение)
P. promelas LC50 (96 часа) : 1.34 mg/l (изчислено на чисто съединение)
L.macrochirus LC50 (96 часа) : 1.1 mg/l (изчислено на чисто съединение)

	Алги
	-

	Други
	-

	12.2 Устойчивост и разградимост

	Биоразградимост:
	В присъствие на метални йони и органични съединения не е стабилен във води и почви и не се задържа и разпространява в околната среда.

	Хидролиза, Окисляване
	

	12.3 Биоакумулираща способност

	фактора за биоконцентрация
	Субстанцията не се биоакумулира.

	коефициент на разпределение октанол-вода 
	-

	12.4 Преносимост в почвата

	Коефициент на абсорбция:
	Не е стабилен в почви, не се задържа и се разпространява в почвата.

	12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB: няма

	12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система
Въз основа на наличните данни продуктът не съдържа вещества, изброени в основните европейски списъци на потенциални или предполагаеми ендокринни нарушители с въздействие върху околната среда, които са в процес на оценка.

	12.7 Други неблагоприятни ефект: Не са посочени


	13. Обезвреждане на отпадъците

	13.1 Методи за третиране на отпадъци

	· Препоръка:
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.
· Непочистени опаковки:
· Препоръка: Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.
· Препоръчвано почистващо средство: Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.

	Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство
	Отпадъците от биоцида като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 86/2003 г).


	14. Информация относно транспортирането

	Продуктът не е обхванат от международните разпоредби за превоз на опасни товари (IMDG, IATA, ADR/RID).

	14.1. Номер по списъка на ООН
	-

	14.2. Точното  наименование на пратката по списъка на ООН
	-

	14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
	-


	14.4. Опаковъчна група
	-

	14.5. Опасности за околната среда
	-

	14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
	-


	14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

	

	15. Информация относно нормативната уредба

	15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба
/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

	Европейско законодателство
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 
Национално законодателство
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021
Закон за опазване на околната среда - изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
Закон за здравословни и безопасни условия на труд -  изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., в сила от 1.11.2015 г., бр. 97 от 5.12.2017 г.
Закон за управление на отпадъците – изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г.
Наредба за предотвратяване на големи аварии  с опасни вещества и за ограничаване на последиците от тях – изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването - обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г
Наредба № рд-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки- Обн. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г. 
Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - изм. и доп., бр. 55 от 12.07.2019 г.
Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари - изм., бр. 76 от 27.09.2019 г., в сила от 27.09.2019 г
Наредба № 18 от 04.03.1999 г.  за безопасен превоз на опасни товари по въздуха. обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г.; 
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси- ДВ. бр.43 от 7 юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа -  изм. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г..

	15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

	Няма данни

	16. Друга информация

	Пълният текст на класове/категории на опасност, предупрежденията за опасност и R-фразите, посочени в раздел 2 и 3.
Съгласно  Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент и Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси:
Skin Corr. 1A – Корозивен за кожата, Категория на опасност 1A
     H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Skin Corr.1B – Корозивен за кожата, Категория на опасност 1В
     H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Skin Irrit. 2 – Корозия/дразнене на кожата, Категория на опасност 2  
     H315 Предизвиква дразнене на кожата; 
Eye Irrit. 2 – Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
     H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.; 


	Aquatic Acute 1 - Опасно за водната среда, Категория на опасност 1
     H400 Силно токсичен за водните организми.
Aquatic Chronic 1 – Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1
     H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
GHS – глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали 
Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.
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